# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare electrică trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a sculei electrice.

##

- Pentru punerea în funcţiune, apăsaţi tasta verde de pornire (57).

##

- Apăsaţi clapeta de siguranţă (16).

##

Comutatorul de pornire/oprire este un aşa-numit întrerupător de tensiune nulă, care previne repornirea sculei electrice după întreruperea alimentării cu energie electrică (de exemplu, prin scoaterea fişei de reţea din priză în timpul funcţionării).
Pentru a repune scula electrică în funcţiune, apăsaţi din nou tasta verde de pornire (57).

##

Pentru a asigura protecţie împotriva utilizării neautorizate, puteţi bloca clapeta de siguranţă a comutatorului de pornire/oprire (16) cu ajutorul unui lacăt.

- Împingeţi vizorul (58) complet în sus şi apăsaţi uşor clapeta de siguranţă.
- Închideţi împreuna ambele ochiuri ale vizorului şi ochiurile plăcii de bază de la comutatorul de pornire/oprire cu ajutorul unui lacăt.