# Розпилювання

##

- Встановіть паралельний упор (5) на бажану ширину.
- Покладіть заготовку на стіл перед захисним кожухом (3).
- За допомогою кривошипної рукоятки (15) підніміть або опустіть пиляльне полотно настільки, щоб верхні зубці пиляльного полотна (24) опинилися на висоті прибл. 3−6 мм над заготовкою.
- Увімкніть електроінструмент.
- Розпилюйте оброблювану заготовку з рівномірною подачею.
  У разі дуже сильного притискання кінчики на пиляльному диску можуть перегрітися і заготовка може пошкодитись.
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльне полотно повністю зупиниться.

##

- Встановіть необхідний вертикальний кут пиляльного полотна.
  Якщо пиляльне полотно нахилене ліворуч, паралельний упор (5) повинен знаходитися праворуч від пиляльного полотна.
- Відповідним чином керуйтеся вказівками: див. Розпилювання по прямій

##

- Встановіть необхідний горизонтальний кут розпилювання на кутовому упорі (2).
- Прикладіть заготовку до кутового упора (2).
- За допомогою кривошипної рукоятки (15) підніміть або опустіть пиляльний диск настільки, щоб верхні зубці пиляльного диска опинилися на висоті прибл. 5 мм над поверхнею заготовки.
- Увімкніть електроінструмент.
- Притисніть однією рукою заготовку до кутового упора, іншою рукою повільно посуньте кутовий упор за ручку фіксації (53) уперед в напрямному пазі (28).
- Вимкніть електроінструмент і зачекайте, поки пиляльний диск повністю не зупиниться.