# Подесување на клинот за расцепување

Клинот за расцепување (4) спречува сечилото за пила (24) да се заглавува во засекот. Во спротивно постои опасност на повратен удар, доколку сечилото за пила се закачи на предметот за обработка.
Затоа секогаш внимавајте, клинот за расцепување да биде правилно поставен:

- Радијалниот процеп помеѓу сечилото за пила и клинот за расцепување смее да биде максимално 3 − 8 mm.
- Дебелината на клинот за расцепување мора да биде помала од ширината на сечењето и поголема од основната дебелината на листот.
- Клинот за расцепување мора секогаш да биде во една линија со сечилото за пила.
- За нормални сечења за раздвојување клинот за расцепување мора секогаш да биде во највисоката можна позиција.

## Подесување на висината на клинот за расцепување (види слика F)

За сечење на жлебови мора да ја поставете висината на клинот за расцепување.

- Користете го електричниот алат за правење жлебови или засеци само со соодветен заштитен уред (на пр. тунелска заштитна хауба, притисен чешел).

- Отворете го затезниот лост (37) и извадете го заштитниот поклопец (3) од жлебот на клинот за разделување (4).
  За да го заштитите заштитниот капак од оштетувања, сместете го во соодветниот држач (11) на куќиштето (погледнете ја и сликата ).
- Свртете ја курблата (15) во правец на стрелките на часовникот до граничникот, така што сечилото за пила (24) ќе се наоѓа во највисоката можна позиција над масата за сечење.
- Олабавете го затезниот лост (34) во правец на стрелките на часовникот, додека не се прикаже нагоре.
- Извлечете го клинот за разделување од клиновите (35) (малку извлечете го затезниот лост (34) нанадвор) и притиснете го клинот за разделување (4) надолу до крај.
- Двата клина (35) нека се вклопат во горните отвори на клинот за разделување и повторно затегнете го затезниот лост (34).
  Ознаките (33) на стегата и затезниот лост (34) мора да бидат израмнети како што е прикажано.