# Skeliamojo peilio padėties nustatymas

Skeliamasis peilis (4) saugo, kad pjūklo diskas (24) neužstrigtų ruošinyje. Priešingu atveju pjūklo diskui užstrigus ruošinyje kyla atatrankos pavojus.
Todėl skeliamąjį peilį visada tinkamai nustatykite:

- Radialinis tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 3−8 mm.
- Skeliamojo peilio storis turi būti mažesnis už pjūvio plotį ir didesnis už pjūklo disko korpuso storį.
- Skeliamasis peilis visada turi būti vienoje linijoje su pjūklo disku.
- Norint ruošinius atpjauti, skeliamasis peilis visada turi būti kaip galima aukštesnėje padėtyje.

## Skeliamojo peilio aukščio nustatymas (žr. F pav.)

Norėdami pjauti užkaitus, turite nustatyti skeliamojo peilio aukštį.

- Elektrinį įrankį užkaitams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu įtaisu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu, prispaudžiamosiomis šukomis).

- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (37) ir ištraukite apsauginį skydą (3) iš griovelio skeliamajame peilyje (4).
  Norėdami apsaugoti apsauginį gaubtą nuo pažeidimų, įdėkite jį į korpuse esantį numatytą laikiklį (11) (taip pat žr. pav.).
- Sukamąją rankeną (15) sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklo diskas (24) virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
- Atlaisvinkite prispaudžiamąją svirtelę (34), sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus nukreipta aukštyn.
- Skeliamąjį peilį ištraukite iš kaiščių (35) (prispaudžiamąją svirtelę (34) patraukite šiek tiek į išorę) ir stumkite skeliamąjį peilį (4) žemyn iki atramos.
- Kai abu kaiščiai (35) įsistato viršutinėse skeliamojo peilio kiaurymėse, prispaudžiamąją svirtelę (34) vėl užveržkite.
  Žymės (33) ant spaustuko ir prispaudžiamosios svirtelės (34) turi būti nukreiptos, kaip parodyta paveikslėlyje.