# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

##

- W celu uruchomienia należy nacisnąć zielony włącznik (57).

##

- Nacisnąć klapkę bezpieczeństwa (16).

##

Włącznik/wyłącznik jest tzw. wyłącznikiem napięcia zerowego, zapobiegającym niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzędzia po awarii zasilania (np. z powodu wyjęcia wtyczki z gniazda podczas pracy narzędzia).
Aby uruchomić elektronarzędzie w takiej sytuacji, należy ponownie nacisnąć zielony włącznik (57).

##

W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym użytkowaniem można zablokować klapkę zabezpieczającą włącznika/wyłącznika (16) za pomocą kłódki.

- Przesunąć okienko (58) całkowicie do góry i lekko nacisnąć klapkę zabezpieczającą.
- Spiąć oba oczka okienka i oczka podstawy włącznika/wyłącznika za pomocą kłódki.