# Réglage de la butée parallèle

La butée parallèle (5) peut être positionnée à droite ou à gauche de la lame. Le marquage dans la loupe (55) indique la distance entre butée parallèle et lame de scie réglée sur l’échelle graduée (1).
Positionnez la butée parallèle sur le côté souhaité de la lame de scie voir Montage de la butée parallèle (voir figure e).

## Réglage de la butée parallèle
en cas de table de sciage non déployée

- Desserrez le bouton de serrage (39) de la butée parallèle (5). Déplacez la butée parallèle jusqu’à ce que le marquage dans le loupe (55) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie.
  Quand la table de sciage n’est pas déployée, c’est le marquage inférieur de l’échelle graduée argentée (1) qui compte.
- Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (39) à nouveau vers le bas.

## Réglage de la butée parallèle
quand la table de sciage est déployée (voir figure D)

- Positionnez la butée parallèle à droite de la lame de scie.
  Déplacez la butée parallèle jusqu’à ce que le marquage dans la loupe (55) sur l’échelle graduée inférieure affiche 29 cm.
  Pour le blocage, poussez le bouton de serrage (39) à nouveau vers le bas.
- Tirez le bouton de serrage (13) de la rallonge à fond vers le haut.
- Tirez la rallonge (6) vers l’extérieur jusqu’à ce que l’indicateur de distance (56) affiche la distance souhaitée par rapport à la lame de scie sur l’échelle graduée supérieure.
- Poussez le bouton de serrage (13) vers le bas.
  Ceci bloque la rallonge.