# 개별 부품 조립하기

- 모든 공급되는 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.
- 전동기기와 함께 공급되는 액세서리에서 포장재를 빼십시오.

- 잠금 나사 (32) 를 링 스패너 (9) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 열림" 방향으로 끝까지 돌려 바닥 그리드 (31) 를 여십시오(그림 a 참조).
  모터 블록 아래의 포장재를 제거하십시오.

하우징에 직접 고정되어 있는 부품: 푸시 스틱 (12), 링 스패너 (9), 육각키 (10), 평행 조절자 (5), 각도 스토퍼 (2), 공구 연동 어댑터 (29), 보조 평행 조절자 (41) 및 고정 세트 (42) 보호 커버 (3).

- 이 부품 중 필요한 부품이 있으면, 보관함에서 해당 부품을 조심스럽게 꺼내십시오.

##

지침: 필요한 경우 위치를 정렬하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 손잡이 (15) 를 톱날 (24) 이 톱 테이블 위로 최대로 나올 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌리십시오.
- 클램핑 레버 (34) 를 레버가 위쪽을 향할 때까지 시계 방향으로 푸십시오.
- 톱날 판 (4) 을 클램핑 레버 (34) 방향으로 밀어서 톱날 판이 위쪽으로 당겨질 수 있게 하십시오.
- 톱날 판을 맨 위쪽으로 당겨서 톱날 판이 톱날의 정중앙에 위치하게 하십시오.
- 양쪽의 핀 (35) 이 톱날 판의 아래쪽 구멍에 맞물리게 한 후, 클램핑 레버 (34) 를 다시 조이십시오.
  클램프 및 클램핑 레버 (34) 에서 표시 (33) 의 방향이 제시된 바와 같아야 합니다.

##

- 테이블 인서트 (23) 를 톱날 판 (4) 위쪽 작업 표면 보호대쪽에 끼우십시오.
- 잠금 나사 (36) 를 링 스패너 (9) 의 끝 부위를 이용해 "자물쇠 닫힘" 방향으로 끝까지 돌리십시오.

테이블 인서트 (23) 의 앞면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 아래쪽에 위치해야 하며, 뒷면은 가장자리가 일치되게 하거나 톱 테이블 약간 위쪽에 위치해야 합니다.

##

지침: 보호 커버는 톱날 판이 정확하게 톱날 중앙 맨 위쪽에 위치할 경우에만 조립하십시오(그림 b2 참조). 톱날 판이 맨 아래쪽에 위치하고 있다면(출고 상태 또는 홈 톱 작업 위치), 보호 커버를 조립하지 마십시오(그림 b1 참조).

- 클램핑 레버 (37) 를 풀고, 보호 커버 (3) 를 홀더 (11) 로부터 빼내십시오.
- 한 손으로는 보호 커버 (3) 의 톱날 보호 장치(위쪽 금속 레일)를 꽉 잡은 채, 다른 한 손으로 클램핑 레버 (37) 를 위쪽으로 향하게 하십시오.
- 가이드 핀 (38) 을 뒤쪽으로 밀어서 톱날 판 (4) 홈 안으로 넣습니다.
- 톱날 보호 장치(위쪽 금속 레일)가 톱 테이블 (21) 표면에 나란하게 위치할 때까지 보호 커버 (3) 를 아래쪽으로 끼우십시오.
- 클램핑 레버 (37) 를 아래쪽으로 미십시오. 클램핑 레버가 확실히 맞물려 잠기는 느낌 및 소리가 나야 합니다. 아울러 보호 커버 (3) 는 안전하게 고정되어 장착된 상태라야 합니다.

- 사용하기 전 항상 보호 커버가 이상 없이 움직이는지 확인하십시오. 만약 보호 커버의 움직임이 자유롭지 못하고, 곧바로 닫혀지지 않는다면, 전동공구를 사용하지 마십시오.

##

평행 조절자 (5) 는 톱날의 좌측 또는 우측에 위치할 수 있습니다.

- 평행 조절자 (5) 의 고정 레버 (39) 를 푸십시오. 이렇게 하면 V 가이드 (40) 에 가해지는 힘이 제거됩니다.
- 먼저 평행 조절자를 V 가이드와 함께 톱 테이블의 가이드 홈 (30) 에 끼우십시오. 그리고 나서 평행 조절자를 톱 테이블의 앞쪽 가이드 홈 (25) 에 위치시키십시오.
  평행 조절자는 이제 원하는 대로 이동시킬 수 있습니다.
- 평행 조절자를 고정하려면 고정 레버 (39) 를 다시 아래쪽으로 누르십시오.

##

폭이 좁은 작업물을 톱으로 절단하고, 수직 마이터 각도로 톱 작업하려면, 반드시 보조 평행 조절자 (41) 를 평행 조절자 (5) 에 추가로 장착해야 합니다.
보조 평행 조절자는 필요에 따라 평행 조절자 (5) 의 좌측 또는 우측에 조립할 수 있습니다.

조립하려면 "보조 평행 조절자" 고정 세트 (42) (고정 나사 2개, 와셔 2개, 날개 너트 2개)를 사용하십시오.

- 평행 조절자 (5) 의 측면 홈에 고정 나사를 밀어 넣으십시오.
- 이때 나사 헤드는 보조 평행 조절자의 가이드 역할을 합니다.
- 보조 평행 조절자 (41) 는 고정 나사의 혜드 위쪽으로 밀어 넣습니다.
- 와셔를 고정 나사에 설치하고 날개 너트를 이용해 나사를 조이십시오.

##

- 각도 조절자 (2) 의 레일 (43) 을 톱 테이블의 해당 가이드 홈 (28) 중 한 곳에 끼우십시오.