# Tehnički podaci

Stona kružna testera |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nominalna ulazna snaga | W | 1600 | 1600
Nominalni napon | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvencija | Hz | 50/60 | 50/60
Broj obrtaja u praznom hodu | min-1 | 5500 | 5500
Graničnik struje pri pokretanju |  | ● | ●
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Klasa zaštite |  | / II | / II
Dimenzije (uključujući odvojive elemente uređaja)
Širina x dubina x visina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimenzije za odgovarajuće listove testere
Prečnik lista testere | mm | 216 | 216
Debljina osnovnog lista | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. debljina/razmetanje zuba | mm | 2,3 | 2,3
Prečnik otvora | mm | 30 | 25,4

Maksimalne dimenzije radnog komada: videti Maksimalne dimenzije radnog komada

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.