# Рязане

##

- Настройте опората за успоредно водене (5) на желаната широчина на разрязвания детайл.
- Поставете обработваемия детайл върху масата за рязане пред защитното покритие (3).
- Завъртете ръкохватката (15) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (24) се издигнат прибл. 3−6 mm над детайлаn.
- Включете електроинструмента.
- Разрежете детайла с равномерно подаване.
  Ако упражнявате твърде много натиск, върховете на циркулярния диск могат да прегреят и обработваният детайл може да се повреди.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.

##

- Настройте желания наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск.
  При завъртян наляво циркулярен диск опората за успоредно водене (5) трябва да е вдясно от циркулярния диск.
- Следвайте съответно работните стъпки: вж. Изпълняване на праволинейни срезове

##

- Настройте желания хоризонтален ъгъл на скосяване на ъгловата опора (2).
- Поставете детайла до ъгловата опора (2).
- С помощта на ръкохватката (15) повдигнете или спуснете циркулярния диск, така че горните зъби да се подават прибл. 5 mm над повърхността на обработвания детайл.
- Включете електроинструмента.
- Притискайте детайла с едната ръка към ъгловата опора и го избутайте с другата ръка върху ръкохватката (53) бавно във водещия канал (28) напред.
- Изключете електроинструмента и изчакайте циркулярният диск напълно да спре да се върти.