# A párhuzamvezető beállítása

A (5) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól balra vagy jobbra is el lehet helyezni. A (55) nagyítóüvegen látható jel a (1) skálán a párhuzamvezető és a fűrészlap közötti beállított távolságot mutatja.
Hozza a fűrészlap kívánt oldalán a megfelelő helyzetbe a párhuzamvezetőt lásd A párhuzamvezető felszerelése (lásd a e ábrát).

## A párhuzamvezető beállítása
ki nem húzott fűrészasztal esetén

- Lazítsa ki a (5) párhuzamvezető (39) szorító fogantyúját. Tolja el annyira a párhuzamvezetőt, hogy a (55) nagyítón látható jel a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
  Ki nem húzott fűrészasztal esetén az ezüst színű (1) skálán az alsó felirat érvényes.
- A rögzítéshez ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.

## A párhuzamvezető beállítása
kihúzott fűrészasztal esetén (lásd a D ábrát)

- Állítsa be a fűrészlaptól jobbra a párhuzamos ütközőt.
  Tolja el a párhuzamvezetőt, amíg a jel a (55) nagyítóban az alsó skálán 29 skála cm-t mutat.
  A rögzítéshez ismét nyomja le a (39) szorító fogantyút.
- Húzza egészen felfelé a (13) fűrészasztal szélességnövelő lap szorító fogantyút.
- Húzza ki annyira a (6) fűrészasztal szélességnövelő lapot, hogy a felső skálán a (56) távolságjelző a fűrészlaptól való kívánt távolságot mutassa.
- Nyomja le a (13) szorító fogantyút.
  Ezzel a fűrészasztal szélességnövelő lap rögzítésre került.