# Paruošimas naudoti

- Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

##

- Norėdami įjungti, paspauskite žalią įjungimo mygtuką (57).

##

- Paspauskite apsauginį dangtelį (16).

##

Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra vadinamasis nulinės įtampos jungiklis, kuris dingus elektros srovei (pvz., jei prietaisui veikiant iš lizdo ištraukiamas kištukas) neleidžia elektriniam įrankiui automatiškai įsijungti.
Po to, norėdami elektrinį įrankį vėl įjungti, turite dar kartą paspausti žalią įjungimo mygtuką (57).

##

Siekdami apsaugoti, kad įrankiu nesinaudotų pašaliniai asmenys, pakabinamąja spyna galite užblokuoti įjungimo-išjungimo jungiklio (16) apsauginį dangtelį.

- Kontrolinį langelį (58) kiek galima pastumkite aukštyn ir šiek tiek paspauskite apsauginį dangtelį.
- Abi kontrolinio langelio ąseles ir įjungimo-išjungimo jungiklio pagrindo plokštės ąselę surakinkite pakabinamąja spyna.