# التركيب المركزي الثابت أو المتحرك

- يجب أن يتم تركيب العدة الكهربائية علی سطح عمل مستو وثابت (منضدة عمل مثلا) قبل البدء بالعمل لضمان الاستعمال الآمن.

## التركيب علی سطح عمل (انظر الصورة h)

- ثبت العدة الكهربائية علی سطح العمل بواسطة لوالب ربط مناسبة. يتم ذلك عن طريق الثقوب (8).

## التركيب علی منضدة بوش للعمل (انظر الصورة i)

إن مناضد العمل من شركة بوش (مثل GTA 560) تؤمن للعدة الكهربائية الثبات علی كل أرضية من خلال الأقدام القابلة لضبط الارتفاع.

- اقرأ جميع ملاحظات التحذير والتعليمات المرفقة بمنضدة العمل. إن التقصير بالمحافظة علی الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد تكون من عواقبه الصدمات الكهربائية، اندلاع الحريق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.

- انصب منضدة العمل بالشكل الصحيح قبل تركيب العدة الكهربائية. إن التركيب بشكل سليم هام جدا من أجل تجنب خطر الانهدام.

- ركب العدة الكهربائية بوضع النقل علی منضدة العمل.