# Saklama ve taşıma

## Alet elemanlarının muhafaza edilmesi (bkz. Resimler O1–O2)

Elektrikli el aletiniz belirli elemanları güvenli biçimde sabitleme ve saklama olanağı sunar.

- Ek paralellik mesnedini (41) paralellik mesnedinden (5) gevşetin.
- Bütün alınabilir parçaları gövdedeki saklama deposuna yerleştirin (bkz. aşağıdaki tablo).

Alet elemanı | Saklama deposu
--- | ---
Paralellik mesnedi (5) | çevirin, alttan kılavuz raylara takın ve germe tutamağını (39) sıkın
İtme kolu (12) | depoya (68) takın
Koruyucu kapak (3) | Mesnedin oluğuna (11) takın ve sıkıştırma kolu (37) ile sıkın
İç altıgen anahtar (10) | depoya (69) takın
Halkalı anahtar (9) | depoya (70) takın
Açılı mesnet (2) | depoya (7) takın
Ek paralellik mesnedi (41) | Paralellik mesnedinin (5) arkasındaki oyuğa yerleştirin ve kelebek vidalarla sıkın

## Elektrikli el aletinin taşınması

Elektrikli el aletini nakletmeden önce şu işlemleri yapmalısınız:

- Elektrikli el aletini taşıma konumuna getirin.
- Elektrikli el aletine sabit olarak takılamayan bütün aksesuarı çıkarın.
  Nakliye esnasında kullanılmayan testere bıçaklarını mümkünse kapalı bir kaba yerleştirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (6) sonuna kadar içeri itin ve germe tutamağını (13) sabitlemek için aşağı doğru bastırın.
- Şebeke kablosunu kablo tutucuya (26) sarın.
- Kaldırma veya taşıma için taşıma tutamaklarını (27) kullanın.

- Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın ve hiçbir zaman koruyucu donanımlardan tutarak aleti taşımayın.