# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Nastavte svislý pokosový úhel pilového kotouče 0°.
- Odstraňte ochranný kryt (3).

### Kontrola (viz obrázek J1)

- Odstraňte vložku stolu (23) viz Montáž vložky stolu (viz obrázek c).
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a umístěte ho na stůl pily (21).

Rameno úhlového pravítka musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (24).

### Nastavení (viz obrázek J2)

- Povolte šroub (59). Tak lze doraz 0° (20) posunout.
- Povolte aretační páčku (18).
- Posuňte ruční kolo (14) proti dorazu 0° tak, aby bylo rameno úhlového pravítka po celé délce v rovině s pilovým kotoučem.
- Podržte ruční kolo v této poloze a aretační páčku znovu utáhněte (18).
- Šroub (59) znovu utáhněte.
- Znovu namontujte vložku stolu (23) viz Montáž vložky stolu (viz obrázek c).

Jestliže není ukazatel úhlu (52) po nastavení v jedné přímce se značkou stupnice (19), povolte šroub (60) pomocí běžného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0°.

Výše uvedené pracovní kroky zopakuje odpovídajícím způsobem pro svislý pokosový úhel 45° (povolení šroubu (61); posunutí dorazu 45° (17)). Ukazatel úhlu (52) se přitom nesmí znovu přenastavit.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).

### Kontrola

- Tužkou označte první levý pilový zub, který je viditelný nad vložkou stolu.
- Nastavte úhlové pravítko na 90° a přiložte ho k hraně vodicí drážky (28).
- Posuňte rameno úhlového pravítka tak, aby se dotýkalo označeného zubu pily, a odečtěte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.
- Otočte pilový kotouč tak, aby byl označený zub vpředu nad vložkou stolu.
- Přesuňte úhlové pravítko podél vodicí drážky až k označenému zubu pily.
- Opět změřte vzdálenost mezi pilovým kotoučem a vodicí drážkou.

Obě změřené vzdálenosti musí být identické.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (10) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (62) vpředu pod stolem pily a šrouby s vnitřním šestihranem (63) vzadu pod stolem pily.
- Opatrně pohybujte pilovým kotoučem tak, aby byl rovnoběžně s vodicí drážkou (28).
- Znovu utáhněte všechny šrouby (62) a (63).

##

- Umístěte podélný doraz vpravo od pilového kotouče.
  Posuňte podélný doraz tak, aby značka v lupě (55) na dolní stupnici ukazovala 29 cm.
  Pro zajištění stiskněte zajišťovací páčku (39) znovu dolů.
- Zatáhněte zajišťovací páčku (13) úplně nahoru a vytáhněte rozšíření stolu pily (6) až nadoraz ven.

### Kontrola

Ukazatel vzdálenosti (56) musí na horní stupnici (1) ukazovat stejnou hodnotu jako značka v lupě (55) na dolní stupnici (1).

### Nastavení

- Vytáhněte rozšíření stolu pily (6) až nadoraz ven.
- Křížovým šroubovákem povolte šroub (64) a vyrovnejte ukazatel vzdálenosti (56) podél značky 29 cm na horní stupnici (1).

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Povolte upínací páčku (39) podélného dorazu a posuňte ho tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Podélný doraz (5) se musí dotýkat pilového kotouče po celé délce.

### Nastavení

- Dodaným klíčem na vnitřní šestihran (10) povolte šrouby s vnitřním šestihranem (65).
- Opatrně posuňte podélný doraz (5) tak, aby se po celé délce dotýkal pilového kotouče.
- Podržte podélný doraz v této poloze a stiskněte upínací páčku (39) opět dolů.
- Znovu utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem (65).

##

Upínací síla podélného dorazu (5) může při častém používání klesat.

- Utahujte seřizovací šroub (22), dokud znovu nelze podélný doraz zafixovat na stole pily.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Odstraňte ochranný kryt (3).
- Přesuňte podélný doraz (5) zprava tak, aby se dotýkal pilového kotouče.

### Kontrola

Značka lupy (55) musí být v jedné přímce se značkou 0 mm na stupnici (1).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (66) a vyrovnejte značku podél značky 0 mm.

##

### Kontrola

Přední strana vložky stolu (23) musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně pod ním, zadní strana musí být zarovnaná se stolem pily nebo mírně nad ním.

### Nastavení

- Hrotem očkového klíče (9) nastavte správnou úroveň seřizovacích šroubů (67).