# Parallelanschlag einstellen

Der Parallelanschlag (5) kann links oder rechts vom Sägeblatt positioniert werden. Die Markierung in der Lupe (55) zeigt den eingestellten Abstand des Parallelanschlags zum Sägeblatt auf der Skala (1) an.
Positionieren Sie den Parallelanschlag an die gewünschte Seite des Sägeblatts siehe Parallelanschlag montieren (siehe Bild e).

## Parallelanschlag einstellen
bei nicht ausgezogenem Sägetisch

- Lösen Sie den Spanngriff (39) des Parallelanschlags (5). Verschieben Sie den Parallelanschlag, bis die Markierung in der Lupe (55) den gewünschten Abstand zum Sägeblatt anzeigt.
  Bei nicht ausgezogenem Sägetisch gilt die untere Beschriftung der silbernen Skala (1).
- Zum Feststellen drücken Sie den Spanngriff (39) wieder nach unten.

## Parallelanschlag einstellen
bei ausgezogenem Sägetisch (siehe Bild D)

- Positionieren Sie den Parallelanschlag rechts vom Sägeblatt.
  Verschieben Sie den Parallelanschlag, bis die Markierung in der Lupe (55) auf der unteren Skala 29 cm anzeigt.
  Zum Feststellen drücken Sie den Spanngriff (39) wieder nach unten.
- Ziehen Sie den Spanngriff (13) für die Sägetischverbreiterung ganz nach oben.
- Ziehen Sie die Sägetischverbreiterung (6) nach außen, bis der Abstandsanzeiger (56) den gewünschten Abstand zum Sägeblatt auf der oberen Skala anzeigt.
- Drücken Sie den Spanngriff (13) nach unten.
  Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.