# Початок роботи

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроінструмента.

##

- Для увімкнення натисніть на зелену кнопку ввімкнення (57).

##

- Натисніть на захисну кришку (16).

##

Вимикач є нульовим вимикачем, що запобігає увімкненню електроінструмента після зникнення напруги (напр., якщо під час роботи буде витягнутий штепсель).
Щоб знову ввімкнути електроінструмент після цього, потрібно знову натиснути на зелену кнопку ввімкнення (57).

##

Для захисту від несанкціонованої експлуатації захисну кришку вимикача (16) можна зачинити за допомогою висячого замка.

- Посуньте оглядове віконце(58) до кінця вгору і злегка натисніть на захисну кришку вимикача.
- Замкніть висячим замком обидва вушка оглядового віконця і вушко опорної плити вимикача.