# Технички податоци

Столна тркалезна пила |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Број на дел/артикл |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Номинална јачина | W | 1600 | 1600
Номинален напон | V | 220 − 240 | 220 − 240
Фреквенција | Hz | 50/60 | 50/60
Број на вртежи во празен од | min-1 | 5500 | 5500
Ограничување на стартната струја |  | ● | ●
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Класа на заштита |  | / II | / II
Димензии (вклучително и отстранливите елементи на уредот)
Ширина x длабочина x висина | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 216 | 216
Дебелина на листот за пила | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
мин. отклон на запците на пилата | mm | 2,3 | 2,3
Дијаметар на отворот | mm | 30 | 25,4

Максимални димензии на делот што се обработува: види Максимални димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.