# Technische Daten

Tischkreissäge |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nennaufnahmeleistung | W | 1600 | 1600
Nennspannung | V | 220−240 | 220−240
Frequenz | Hz | 50/60 | 50/60
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 5500 | 5500
Anlaufstrombegrenzung |  | ● | ●
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Schutzklasse |  | / II | / II
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente)
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 216 | 216
Stammblattdicke | mm | 1,5−2,1 | 1,5−2,1
min. Zahndicke/-schränkung | mm | 2,3 | 2,3
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 25,4

Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.