# Монтаж отдельных частей

- Осторожно распакуйте все поставленные части.
- Снимите весь упаковочный материал с электроинструмента и поставленных принадлежностей.

- Поверните фиксирующие винты (32) кончиком кольцевого гаечного ключа (9) до упора в направлении «Замок открыт» и откройте нижнюю решетку (31) (см. рис. a).
  Удалите упаковочный материал из-под блока двигателя.

Непосредственно на корпусе закреплены следующие детали электроинструмента: толкатель (12), кольцевой гаечный ключ (9), ключ-шестигранник (10), параллельный упор (5), угловой упор (2), адаптер пылеудаления (29), дополнительный параллельный упор (41) с набором для крепления (42), защитный кожух (3).

- При необходимости осторожно извлеките требуемую деталь электроинструмента из соответствующего магазина.

##

Указание: при необходимости очистите перед позиционированием все монтируемые части.

- Поверните кривошипную рукоятку (15) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (24) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Поверните зажимной рычаг (34) по часовой стрелке так, чтобы он указывал наверх.
- Передвигайте распорный клин (4) в направлении зажимного рычага (34), пока он не даст выдвинуть себя вверх.
- Вытяните распорный клин до конца наверх, чтобы он был позиционирован точно по центру пильного диска.
- Дайте обоим штифтам (35) войти в зацепление в нижние отверстия распорного клина и снова туго затяните зажимный рычаг (34).
  Метки (33) на зажимах и зажимном рычаге (34) должны быть установлены в соответствии с указаниями.

##

- Уложите вкладыш (23) над распорным клином (4) в шахту для хранения рабочих инструментов.
- Поверните фиксирующий винт (36) кончиком кольцевого гаечного ключа (9) до упора в направлении «Замок закрыт».

Передняя сторона вкладыша (23) должна быть в одну линию со столом или несколько ниже его, задняя сторона должна быть в одну линию или несколько выше стола.

##

Указание: Монтируйте защитный кожух, только когда распорный клин находится в самым высоком положении точно по центру пильного диска (см. рис. b2). Не монтируйте защитный кожух, когда распорный клин находится в самом нижнем положении (состояние при поставке или положение для вырезания пазов) (см. рис. b1).

- Отпустите зажимный рычаг (37) и извлеките защитный кожух (3) из крепления (11).
- Одной рукой держите крышку пильного диска (верхнюю металлическую рейку) защитного кожуха (3), а другой рукой придерживайте зажимный рычаг (37) кверху.
- Отодвиньте направляющий палец (38) назад в паз на распорном клине (4).
- Ведите защитный кожух (3) вниз, пока крышка пильного диска (верхняя металлическая рейка) не встанет параллельно поверхности стола пилы (21).
- Прижмите зажимной рычаг (37) вниз. Зажимной рычаг должен тактильно и акустически ощутимо войти в зацепление и защитный кожух (3) должен быть монтирован плотно и надежно.

- Перед каждым использованием проверяйте свободу хода защитного кожуха. Не используйте электроинструмент, если защитный кожух движется несвободно и не закрывается немедленно.

##

Параллельный упор (5) можно устанавливать как слева, так и справа от пильного диска.

- Отпустите зажимную ручку (39) параллельного упора (5). Этим снимается нагрузка с V-образной направляющей (40).
- Вставьте сначала параллельный упор V-образной направляющей в направляющий паз (30) стола. После этого выровняйте параллельный упор в переднем направляющем пазе (25) стола.
  Параллельный упор может быть передвинут в любом направлении.
- Для фиксации параллельного упора прижмите ручку фиксации (39) вниз.

##

Для пиления узких заготовок и выполнения распилов под вертикальными углами необходимо монтировать дополнительный параллельный упор (41) на параллельный упор (5).
По мере необходимости дополнительный параллельный упор можно монтировать слева или справа на параллельный упор (5).

Для монтажа используйте набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» (42) (2 крепежных винта, 2 подкладные шайбы, 2 барашковые гайки).

- Вставьте крепежные винты в боковые отверстия параллельного упора (5).
- Головки винтов служат при этом в качестве направляющей для дополнительного параллельного упора.
- Просуньте дополнительный параллельный упор (41) через головки крепежных винтов.
- Наденьте подкладные шайбы на крепежные винты и затяните винты с помощью барашковых гаек.

##

- Вставьте рейку (43) углового упора (2) в один из предусмотренных для этого направляющих пазов (28) стола.