# Ustawianie prowadnicy równoległej

Prowadnicę równoległą (5) można zamocować zarówno z lewej jak i z prawej strony tarczy. Znacznik w lupie (55) pokazuje na skali (1) ustawioną odległość prowadnicy równoległej od tarczy.
Ustawić prowadnicę równoległą po wybranej stronie tarczy zob. Montaż prowadnicy równoległej (zob. rys. e).

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy nierozsuniętym stole pilarskim

- Zwolnić uchwyt mocujący (39) prowadnicy równoległej (5). Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (55) pokazywał żądany odstęp od tarczy.
  W przypadku nierozsuniętego stołu należy brać pod uwagę dolny opis srebrnej skali (1).
- W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (39) do dołu.

## Ustawianie prowadnicy równoległej
przy rozsuniętym stole pilarskim (zob. rys. D)

- Ustawić prowadnicę równoległą z prawej strony tarczy.
  Przesunąć prowadnicę równoległą tak, aby znacznik w lupie (55) pokazywał na dolnej skali 29 cm.
  W celu unieruchomienia należy ponownie nacisnąć uchwyt mocujący (39) do dołu.
- Pociągnąć uchwyt mocujący (13) elementu poszerzającego stół całkowicie do góry.
- Wysunąć element poszerzający stół (6) na zewnątrz tak, aby wskaźnik odległości (56) pokazywał żądaną odległość od tarczy na górnej skali.
- Nacisnąć uchwyt mocujący (13) do dołu.
  Spowoduje to unieruchomienie elementu poszerzającego stół.