# Çalıştırma

- Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.

##

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Çalıştırma için yeşil açma tuşuna (57) basın.

##

- Emniyet klapesine (16) basın.

##

Açma/kapama şalteri sıfır gerilim şalteri olup, elektrik kesintilerinden sonra (örneğin çalışma sırasında fişin prizden çıkması sonucu) elektrikli el aletinin tekrar çalışmasını önler.
Elektrikli el aletini sonradan tekrar çalıştırmak için yeşil açma tuşuna (57) tekrar basılmalıdır.

##

İzinsiz kullanıma karşı koruma sağlamak için, açma/kapama düğmesinin (16) emniyet kapağını bir asma kilit yardımı ile kilitleyebilirsiniz.

- Kontrol penceresini (58) tamamen yukarı kaydırın ve emniyet kapağına hafifçe basın.
- Kontrol penceresinin iki halkasını ve açma/kapama düğmesinin taban levhasının halkasını bir asma kilitle kapatın.