# Tehnilised andmed

Ketassaepink |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nimivõimsus | W | 1600 | 1600
Nimipinge | V | 220 − 240 | 220 − 240
Sagedus | Hz | 50/60 | 50/60
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min-1 | 5500 | 5500
Käivitusvoolu piiraja |  | ● | ●
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 22 | 22
Kaitseklass |  | / II | / II
Mõõtmed (koos eemaldatavate seadmeosadega)
Laius x sügavus x kõrgus | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Sobivate saeketaste mõõtmed
Saeketta läbimõõt | mm | 216 | 216
Saeketta paksus | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min hamba paksus / hammaste räsamine | mm | 2,3 | 2,3
Saeketta siseava läbimõõt | mm | 30 | 25,4

Tooriku maksimaalsed mõõtmed: vaadake Tooriku maksimaalsed mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.