# Tehniskie dati

Galda ripzāģis |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nominālā patērējamā jauda | W | 1600 | 1600
Nominālais spriegums | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvence | Hz | 50/60 | 50/60
Griešanās ātrums brīvgaitā | min-1 | 5500 | 5500
Palaišanas strāvas ierobežošana |  | ● | ●
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Elektroaizsardzības klase |  | / II | / II
Izmēri (kopā ar noņemamajiem instrumenta elementiem)
Platums x dziļums x augstums | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Piemērotu zāģa asmeņu izmēri
Zāģa asmens diametrs | mm | 216 | 216
Pamatnes plāksnes biezums | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. asmens zobu bie‌zums/izliece | mm | 2,3 | 2,3
Centrālā atvēruma diametrs | mm | 30 | 25,4

Maksimālie apstrādājamā priekšmeta izmēri: skatīt tabulu skatīt Apstrādājamā priekšmeta maksimālie izmēri

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.