# Puesta en marcha

- ¡Observe la tensión de red! La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.

##

- Para la puesta en marcha, pulse el botón de conexión (57) verde.

##

- Presione la tapa de seguridad (16).

##

El interruptor de conexión/desconexión es un interruptor de tensión nula que impide que la herramienta eléctrica vuelva a arrancar después de un corte de corriente (por ejemplo, desconexión del enchufe de la red durante el funcionamiento).
Para poner en marcha de nuevo la herramienta eléctrica, deberá pulsar nuevamente el botón de conexión (57) verde.

##

Para la protección contar un manejo no autorizado, puede cerrar la tapa de seguridad del interruptor de conexión/desconexión (16) con la ayuda de un candado.

- Desplace la mirilla (58) totalmente hacia arriba y presione suavemente la tapa de seguridad.
- Cierre las dos argollas de la mirilla y la argolla de la placa base del interruptor de conexión/desconexión con un candado.