# Ajustar a guia paralela

A guia paralela (5) pode ser montada à esquerda ou à direita do disco de serra. A marcação na lupa (55) mostra a distância ajustada da guia paralela até ao disco de serra na escala (1).
Posicione a guia paralela no lado desejado do disco de serra ver Montar a guia paralela (ver figura e).

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra não aberta

- Solte o punho de aperto (39) da guia paralela (5). Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (55) mostre a distância desejada em relação ao disco de serra.
  Com a mesa de serra não aberta, é válida a inscrição inferior da escala prateada (1).
- Para fixar, pressione o punho de aperto (39) outra vez para baixo.

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra aberta (ver figura D)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
  Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (55) na escala inferior mostrar 29 cm.
  Para fixar, pressione o punho de aperto (39) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (13) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para fora, até o indicador de distância (56) exibir a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (13) para baixo.
  Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.