# Technical data

Table saw |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Article number |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Rated power input | W | 1600 | 1600
Rated voltage | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frequency | Hz | 50/60 | 50/60
No-load speed | min-1 | 5500 | 5500
Starting current limitation |  | ● | ●
Weight according to ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Protection class |  | / II | / II
Dimensions (including detachable parts of the tool)
Width x depth x height | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensions of suitable saw blades
Saw blade diameter | mm | 216 | 216
Base blade thickness | mm | 1.5 − 2.1 | 1.5 − 2.1
Min. tooth thickness/offset | mm | 2.3 | 2.3
Hole diameter | mm | 30 | 25.4

Maximum workpiece dimensions: see Maximum workpiece dimensions

Values can vary depending upon the product and are subject to application and environmental conditions. For further information www.bosch-professional.com/wac.