# Қолданысқа енгізу

- Желі қуатына назар аударыңыз! Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.

##

- Қолданысқа енгізу үшін жасыл түсті қосу түймесін (57) басыңыз.

##

- Сақтандырғыш қақпақты (16) басыңыз.

##

Ажыратқыш ток үзілуінен кейін (мысалы, пайдалану кезінде желілік ашаны суырғаннан) электр құралының қайта іске қосылуына жол бермейтін нөлдік кернеу ажыратқышы болып табылады.
Электр құралын кейін қайта іске қосу үшін, жасыл түсті қосу түймесін (57) қайтадан басуыңыз керек.

##

Рұқсатсыз пайдаланудан қорғау үшін ажыратқыштың сақтандырғыш қақпағын (16) аспалы құлыптың көмегімен құлыптауға болады.

- Әйнекті (58) толықтай жоғары жылжытып, сақтандырғыш қақпақты сәл жоғары итеріңіз.
- Әйнектің екі ілмегін және ажыратқыш тірек тақтасының ілмегін аспалы құлыппен жауып қойыңыз.