# Regolazione del cuneo divisore

Il cuneo divisore (4) impedisce che la lama (24) venga bloccata nella fuga di taglio. In caso contrario vi è il pericolo di provocare un contraccolpo se la lama di taglio rimane bloccata nel pezzo in lavorazione.
Per questa ragione prestare sempre attenzione affinché il cuneo separatore sia regolato correttamente:

- La fessura radiale tra la lama ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 3 − 8 mm.
- Lo spessore del cuneo separatore deve essere inferiore alla larghezza di taglio e maggiore dello spessore della lama originale.
- Il cuneo separatore deve essere sempre in una linea con la lama di taglio.
- Per tagli normali il cuneo separatore deve essere sempre nella posizione più alta possibile.

## Regolazione dell’altezza del cuneo divisore (vedere Fig. F)

Per praticare scanalature, è necessario regolare l’altezza del cuneo divisore.

- Per eseguire scanalature o intagli, utilizzare l’elettroutensile esclusivamente con un apposito dispositivo di protezione (ad es. cuffia di protezione a tunnel, tampone a pressione).

- Aprire la leva di serraggio (37) ed estrarre la copertura di protezione (3) dalla scanalatura del cuneo divisore (4).
  Per proteggere la copertura di protezione da eventuali danni, posizionarla nell’apposito supporto (11) sulla carcassa (vedere anche Fig. ).
- Ruotare la manovella (15) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (24) si trovi nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Allentare la leva di serraggio (34) in senso orario, fino a quando sia rivolta in alto.
- Estrarre il cuneo divisore dalle spine (35) (estrarre la leva di serraggio (34) leggermente verso l’esterno) e spingere il cuneo divisore (4) verso il basso fino a battuta.
- Far nuovamente innestare in posizione entrambe le spine (35) nei fori superiori del cuneo divisore e fissare di nuovo saldamente la leva di serraggio (34).
  Le marcature (33) sul morsetto e sulla leva di serraggio (34) dovranno essere allineate come indicato in figura.