# Papildu drošības noteikumi

- Zāģa asmens nomaiņas laikā uzvelciet aizsargcimdus. Pretējā gadījumā asmens var radīt savainojumus.

- Nelietojiet oglekļa tērauda (HSS) zāģa asmeņus. Šādi asmeņi var viegli salūzt.

- Lietojiet vienīgi zāģa asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas pamācībā norādītajiem un šim elektroinstrumentam noteiktajiem parametriem, ir pārbaudīti atbilstoši standarta EN 847‑1 prasībām un attiecīgi marķēti.

- Nelietojiet elektroinstrumentu bez galda ieliktņa. Nomainiet bojātu galda ieliktni. Strādājot bez darba kārtībā esoša galda ieliktņa, zāģa asmens var Jūs savainot.

- Uzturiet darba vietu tīru. Sevišķi bīstams ir materiālu maisījums. Vieglo metālu putekļi var viegli aizdegties.

- Izvēlieties apstrādājamajam materiālam piemērotu zāģa asmeni.

- Lietojiet tikai tādus zāģa asmeņus, ko ražotājs ir ieteicis izmantošanai kopā ar šo elektroinstrumentu un kas ir piemēroti materiālam, ko vēlaties apstrādāt.

- Virziet apstrādājamo priekšmetu zāģa asmens virzienā tikai tad, ja asmens rotē. Pretējā gadījumā zāģa asmens var ieķerties apstrādājamajā priekšmetā, radot atsitiena briesmas.