# Tehnični podatki

Namizna krožna žaga |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Številka izdelka |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nazivna moč | W | 1600 | 1600
Nazivna napetost | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvenca | Hz | 50/60 | 50/60
Število vrtljajev v prostem teku | min-1 | 5500 | 5500
Omejitev zagonskega toka |  | ● | ●
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Razred zaščite pred el. udarom |  | / II | / II
Mere (vključno s snemljivimi elementi orodja)
Širina x globina x višina | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mere ustreznih žaginih listov
Premer žaginega lista | mm | 216 | 216
Debelina osnovnega žaginega lista | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
najm. debelina/razpera zoba | mm | 2,3 | 2,3
Premer izvrtine | mm | 30 | 25,4

Največje dimenzije obdelovanca: glejte Največje dimenzije obdelovancev

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.