# Nastavenie paralelného dorazu

Paralelný doraz (5) sa môže umiestniť vľavo alebo vpravo od pílového listu. Označenie v lupe (55) zobrazuje nastavenú vzdialenosť paralelného dorazu od pílového listu na stupnici (1).
Umiestnite paralelný doraz na požadovanú stranu pílového listu pozri Montáž paralelného dorazu (pozri obrázok e).

## Nastavenie paralelného dorazu
pri nevytiahnutom rezacom stole

- Uvoľnite upevňovaciu rukoväť (39) paralelného dorazu (5). Posúvajte uhlový doraz, kým označenie v lupe (55) nezobrazí požadovaný odstup od pílového listu.
  Pri nevytiahnutom rezacom stole platí dolný popis striebornej stupnice (1).
- Na zaaretovanie stlačte upevňovaciu rukoväť (39) opäť nadol.

## Nastavenie paralelného dorazu
pri vytiahnutom rezacom stole (pozri obrázok D)

- Umiestnite paralelný doraz na pravej strane pílového listu.
  Posúvajte uhlový doraz, kým označenie v lupe (55) nezobrazí na dolnej stupnici 29 cm.
  Na zaaretovanie stlačte upevňovaciu rukoväť (39) opäť nadol.
- Potiahnite upevňovaciu rukoväť (13) rozšírenia rezacieho stola celkom dohora.
- Rozšírenie rezacieho stola (6) vytiahnite von tak, aby ukazovateľ vzdialenosti (56) zobrazoval želaný odstup od pílového listu na hornej stupnici.
- Stlačte upevňovaciu rukoväť (13) nadol.
  Tým je rozšírenie rezacieho stola zafixované.