# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

##

- Для включения нажмите на зеленую кнопку включения (57).

##

- Нажмите на защитную крышку (16).

##

Выключатель представляет собой так называемый нулевой выключатель, который предотвращает повторный запуск электроинструмента после исчезновения напряжения (например, отключение вилки сети во время работы).
Чтобы после этого опять включить электроинструмент, повторно нажмите на зеленую кнопку включения (57).

##

Для защиты от несанкционированной эксплуатации защитную крышку выключателя (16) можно запереть при помощи навесного замка.

- Передвиньте смотровое окошко (58) до конца вверх и слегка прижмите защитную крышку.
- Заприте оба ушка смотрового окошка и ушко опорной пластины выключателя навесным замком.