# Colocação em ‌funcionamento

- Observar a tensão de rede! A tensão da fonte de corrente elétrica deve coincidir com os dados que constam na placa de características da ferramenta elétrica.

##

- Para a colocação em funcionamento pressione a tecla para ligar verde (57).

##

- Pressione a cobertura de segurança (16).

##

O interruptor de ligar/desligar é o chamado interruptor de tensão nula, que impede o rearranque da ferramenta elétrica após uma falha e corrente (p. ex. retirar a ficha de rede durante o funcionamento).
Para colocar de seguida a ferramenta elétrica novamente a funcionar, tem de premir novamente a tecla para ligar verde (57).

##

Para proteção contra uma operação não autorizada pode bloquear a capa de segurança do interruptor de ligar/desligar (16) com a ajuda de um cadeado.

- Empurre o visor de inspeção (58) totalmente para cima e pressione ligeiramente a capa de segurança.
- Feche os dois olhais do visor de inspeção e o olhal da placa de base do interruptor de ligar/desligar juntos com um cadeado.