# Dados técnicos

Serra de mesa |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Potência nominal absorvida | W | 1600 | 1600
Tensão nominal | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frequência | Hz | 50/60 | 50/60
N.° de rotações em vazio | r.p.m. | 5500 | 5500
Limitação de corrente de arranque |  | ● | ●
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Classe de proteção |  | / II | / II
Dimensões (incluindo elementos do aparelho amovíveis)
Largura x Profundidade x Altura | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Medidas de discos de serra apropriados
Diâmetro do disco de serra | mm | 216 | 216
Espessura da base do disco | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
min. espessura/torção dos dentes | mm | 2,3 | 2,3
Diâmetro do furo | mm | 30 | 25,4

Dimensões máximas da peça: ver Máximas dimensões da peça a ser trabalhada

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.