# Транспортне і робоче положення пиляльного диска

## Положення для транспортування

- Зніміть захисний кожух (3), зніміть вкладиш (23) і встановіть розпірний клин (4) у найнижче положення. Знову вставте вкладиш (23).
- Поверніть кривошипну рукоятку (15) проти стрілки годинника, щоб зуби пиляльного диска (24) знаходилися нижче поверхні стола (21).
- Посуньте поширювач стола (6) всередину до самого упору.
  Притисніть затискну рукоятку (13) донизу. Тепер поширювач стола зафіксований.

## Робоче положення

- Розташуйте розпірний клин (4) у найвищому положенні точно над по центру пиляльного диска, вставте вкладиш (23) і монтуйте захисний кожух (3).
- Повертайте кривошипну рукоятку (15) за стрілкою годинника, поки верхні зуби пиляльного диска (24) не опиняться у прибл. 3−6 мм над заготовкою.