# Innstilling av parallellanlegget

Parallellanlegget (5) kan plasseres til venstre eller høyre for sagbladet. Markeringen i lupen (55) viser den innstilte avstanden fra parallellanlegget til sagbladet på skalaen (1).
Plasser parallellanlegget på ønsket side av sagbladet se Montere parallellanlegget (se bilde e).

## Stille inn parallellanlegget
når sagbordet ikke er trukket ut

- Løsne spennhåndtaket (39) til parallellanlegget (5). Forskyv parallellanlegget til markeringen på lupen (55) viser ønsket avstand til sagbladet.
  Hvis sagbordet ikke er trukket, ut gjelder den sølvfargede skalaen (1).
- For å låse trykker du spennhåndtaket (39) ned igjen.

## Stille inn parallellanlegget
når sagbordet er trukket ut (se bilde D)

- Plasser parallellanlegget til høyre for sagbladet.
  Forskyv parallellanlegget til markeringen på lupen (55) viser 29 cm på den nedre skalaen.
  For å låse trykker du spennhåndtaket (39) ned igjen.
- Trekk spennhåndtaket (13) for sagbordutvidelsen helt opp.
- Trekk ut sagbordutvidelsen (6) til avstandsindikatoren (56) viser den ønskede avstanden til sagbladet på den øvre skalaen.
- Trykk spennhåndtaket (13) ned.
  Dermed er sagbordutvidelsen festet i stillingen.