# Окомплектовка

Преди да започнете експлоатация на електроинструмента дали всички изброени по-долу елементи са налични:

- Настолна циркулярна машина с монтиран циркулярен диск (24) и разтварящ клин (4)
- Ъглова опора (2)
- Опора за успоредно водене (5)
- Спомагателна опора за успоредно водене (41)
- Крепежен комплект „Спомагателна опора за успоредно водене“ (42) (2 крепежни винта, 2 подложни шайби, 2 крилчати гайки)
- Защитно покритие (3)
- Шестостенен ключ (10)
- Глух гаечен ключ (9) с накрайник права отвертка
- Лост за изтласкване (12)
- Приставка за маса (23)

Указание: Огледайте електроинструмента за евентуални повреди.
Преди да продължите използването на електроинструмента, трябва внимателно да проверите дали предпазните съоръжения или леко повредени детайли функционират изрядно и съобразно предназначението си. Проверете дали подвижните детайли функционират правилно и не се заклинват или дали има други повредени детайли. Всички детайли трябва да са монтирани правилно и да изпълняват всички условия за безопасна работа.
Повредени предпазни съоръжения и детайли трябва да бъдат ремонтирани или заменени от квалифициран техник в оторизиран сервиз за електроинструменти на Бош.