# Uzsākot lietošanu

- Nodrošiniet pareiza elektrotīkla sprieguma padevi! Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas ir norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.

##

- Lai iedarbinātu elektroinstrumentu, nospiediet zaļo ieslēgšanas taustiņu (57).

##

- Nospiediet ieslēdzēja drošības vāciņu (16).

##

Elektroinstrumentā tiek izmantots tā saucamais nulles sprieguma ieslēdzējs, kas novērš tā patvaļīgu atkārtotu ieslēgšanos pēc pārtraukuma elektrobarošanas padevē (piemēram, pēc kontaktdakšas atvienošanas no barojošā elektrotīkla elektroinstrumenta darbības laikā).
Lai pēc tam no jauna iedarbinātu elektroinstrumentu, jānospiež zaļais ieslēgšanas taustiņš (57).

##

Lai pasargātu elektroinstrumentu no nepilnvarotas lietošanas ieslēdzēja aizsargvāciņš (16) ir aizslēdzams ar piekarināmo atslēgu.

- Pabīdiet skata logu (58) līdz galam augšup un viegli nospiediet aizsargvāciņu.
- Ar piekarināmo atslēgu saslēdziet kopā abas skata loga cilpas un cilpu uz ieslēdzēja pamatnes.