# 추가 안전 경고사항

- 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 부상을 입을 수 있습니다.

- 고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오. 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.

- 이 사용 설명서 및 전동공구에 나와있는 특성 자료에 부합하며 EN 847‑1 인증 표시가 있는 톱날만 사용하십시오.

- 전동공구를 작동할 때 항상 테이블 익스텐션을 사용해야 합니다. 손상된 테이블 익스텐션은 교환해 주십시오. 하자가 있는 테이블 익스텐션을 사용하지 않으면 톱날에 상처를 입을 수 있습니다.

- 작업장을 청결하게 유지하십시오. 자재가 혼합되면 특히 위험합니다. 경합금 분진은 연소 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.

- 가공하고자 하는 소재에 알맞는 톱날을 선택하십시오.

- 본 전동공구의 제조사가 추천하는 작업 소재에 적당한 톱날만 사용하십시오.

- 톱날이 작동되는 상태에서만 작업물을 톱날에 대십시오. 그렇게 하지 않으면 톱날이 작업물에 걸려 반동이 생길 위험이 있습니다.