# Meegeleverd

Controleer vóór de eerste ingebruikname van het elektrische gereedschap of alle hierna vermelde onderdelen zijn meegeleverd:

- Tafelcirkelzaagmachine met gemonteerd zaagblad (24) en spouwmes (4)
- Verstekgeleider (2)
- Parallelgeleider (5)
- Extra parallelgeleider (41)
- Bevestigingsset „Extra parallelgeleider“ (42) (2 bevestigingsschroeven, 2 onderlegringen, 2 vleugelmoeren)
- Veiligheidsafdekking (3)
- Binnenzeskantsleutel (10)
- Ringsleutel (9) met sleufschroevendraaier-punt
- Duwlat (12)
- Tafelinzetstuk (23)

Aanwijzing: Controleer het elektrische gereedschap op eventuele schade.
Voordat u het elektrische gereedschap verder gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren op hun juiste werking volgens de voorschriften. Controleer of de bewegende onderdelen goed werken en niet vastklemmen en of er onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een correcte werking te waarborgen.
Laat beschadigde veiligheidsvoorzieningen en onderdelen door een erkend en gespecialiseerd bedrijf op deskundige wijze repareren of vervangen.