# Betrieb

- Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.

Transport- und Arbeitsstellung des Sägeblatts
Sägetisch vergrößern
Vertikale und horizontale Gehrungswinkel einstellen
Parallelanschlag einstellen
Zusatz-Parallelanschlag einstellen
Spaltkeil einstellen
Inbetriebnahme
Arbeitshinweise
Sägen
Grundeinstellungen prüfen und einstellen
Aufbewahrung und Transport