# 기계 시동

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전동공구의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

##

- 작동시키려면 ON 버튼 (57) 을 누르십시오.

##

- 안전 플랩 (16) 을 누르십시오.

##

전원 스위치는 정전 후(작동 중에 전원 플러그를 뺀 경우 등)에 전동공구의 재시동을 방지하는 소위 제로 전압 스위치입니다.
이후에 다시 전동공구를 작동시키려면, 녹색 ON 버튼 (57) 을 다시 눌러야 합니다.

##

승인되지 않은 작동을 방지하기 위해 자물쇠를 시용해 전원 스위치 (16) 의 안전캡을 차단할 수 있습니다.

- 표시창 (58) 을 맨위쪽으로 민 후 안전 플랩을 약간 누릅니다.
- 자물쇠를 사용해서 표시창의 양쪽 고리 및 전원 스위치의 베이스 플레이트 고리를 잠그십시오.