# 톱 작업

##

- 평행 조절자 (5) 를 원하는 절단 폭으로 설정하십시오 .
- 작업물을 톱 테이블 위의 보호 커버 (3) 앞에 놓으십시오.
- 톱날 (24) 의 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 3 − 6 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (15) 로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 일정한 속도로 작업물에 절단작업을 하십시오.
  압력을 너무 세게 가하면, 톱날 끝이 과열되어 작업물이 손상될 수 있습니다.
- 전동공구의 스위치를 끄고 나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.

##

- 톱날에서 원하는 수직 마이터 각도를 설정하십시오.
  톱날이 좌측으로 기울어진 경우 평행 조절자 (5) 는 톱날의 우측에 있어야 합니다.
- 참조 직선형 절단 작업의 작업 절차를 준수하십시오.

##

- 각도 스토퍼 (2) 에서 원하는 수평 마이터 각도를 설정하십시오.
- 작업물을 각도 스토퍼 (2) 에 올려 놓으십시오.
- 위쪽 톱니가 작업물 표면 위로 약 5 mm 정도 나오게 될 때까지 손잡이 (15) 로 톱날을 올리고 내리십시오.
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 작업물을 각도 스토퍼쪽을 향해 한 손으로 누르면서 다른 한 손으로는 잠금 손잡이 (53) 에서 각도 스토퍼를 천천히 가이드 홈 (28) 앞쪽으로 미십시오.
- 전동공구의 스위치를 끄고나서 톱날이 완전히 정지할 때까지 기다립니다.