# Θέση σε λειτουργία

- Προσέξτε την τάση δικτύου! Η τάση της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζον‌ται με τα αντίστοιχα στοιχεία στην πινα‌κίδα τύπου του ηλεκτρικού εργα‌λείου.

##

- Για τη θέση σε λειτουργία πατήστε το πράσινο πλήκτρο On (57).

##

- Πιέστε άνω στο κλαπέτο ασφαλείας (16).

##

Ο διακόπτης On/Off είναι ένας λεγόμενος διακόπτης μηδενικής τάσης ο οποίος εμποδίζει την επανεκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου μετά από μια διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. όταν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας βγει το φις από την πρίζα).
Για να θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ξανά σε λειτουργία, πρέπει να πατήσετε εκ νέου το πράσινο πλήκτρο ON (57).

##

Για την προστασία από έναν μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό μπορείτε να κλειδώσετε το κλαπέτο ασφαλείας του διακόπτη On/Off (16) με τη βοήθεια ενός λουκέτου.

- Σπρώξτε το παράθυρο ελέγχου (58) εντελώς προς τα πάνω και πιέστε το κλαπέτο ασφαλείας ελαφρά.
- Κλειδώστε μαζί τους δύο κρίκους του παραθύρου ελέγχου και τον κρίκο της βάσης του διακόπτη On/Off με ένα λουκέτο .