# Dati tecnici

Sega circolare a banco |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Potenza assorbita nominale | W | 1600 | 1600
Tensione nominale | Volt | 220 − 240 | 220 − 240
Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60
Numero di giri a vuoto | min-1 | 5500 | 5500
Limitatore di spunto alla partenza |  | ● | ●
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Classe di protezione |  | / II | / II
Dimensioni (inclusi elementi amovibli dell’utensile)
Larghezza x profondità x altezza | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensioni delle lame idonee
Diametro della lama | mm | 216 | 216
Spessore della lama originale | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Spessore min. dei denti/della stradatura denti | mm | 2,3 | 2,3
Diametro foro | mm | 30 | 25,4

Dimensioni massime del pezzo in lavorazione: vedi Dimensioni massime del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.