# Bruk

- Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkontakten.

Sagbladets transport- og arbeidsstilling
Forstørrelse av sagbordet
Stille inn vertikale og horisontale gjæringsvinkler
Innstilling av parallellanlegget
Stille inn ekstra parallellanlegg
Innstilling av spaltekniven
Igangsetting
Arbeidshenvisninger
Saging
Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene
Oppbevaring og transport