# Nastavitev razpornega klina

Razporni klin (4) prepreči, da bi se žagin list (24) vpel v rezalni fugi. Sicer obstaja nevarnost udarca nazaj, če se žagin list zatakne v obdelovancu.
Vedno pazite na to, da bo razporni klin korektno nastavljen:

- Radialna reža med žaginim listom in razpornim klinom sme znašati največ 3−8 mm.
- Debelina razpornega klina mora biti manjša od širine reza in večja od debeline osnovnega lista.
- Razporni klin mora biti vedno v liniji z žaginim listom.
- Za normalne ločilne reze mora razporni klin biti vedno v največjem možnem položaju.

## Nastavitev višine razpornega klina (glejte sliko F)

Za žaganje utorov morate nastaviti višino razpornega klina.

- Električno orodje za izdelovanje utorov ali izrezov uporabite le z ustrezno zaščitno pripravo (npr.: polkrožni pokrov ali držalo z zarezami).

- Sprostite blokirno ročico (37) in zaščitni pokrov (3) povlecite iz utora na razpornem klinu (4).
  Da bi zaščitili zaščitni pokrov pred poškodbami, ga namestite v predvideno držalo (11) na ohišju (glejte tudi sliko ).
- Zavrtite ročico (15) v desno do prislona, tako da bo žagin list (24) v najvišjem možnem položaju nad rezalno mizo.
- Sprostite blokirno ročico (34) z vrtenjem v desno, dokler ne bo gledala navzgor.
- Razporni klin povlecite z zatičev (35) (blokirno ročico (34) potegnite nekoliko navzven). Razporni klin (4) nato potisnite do konca navzdol.
- Zatiča (35) naj se zatakneta v spodnji izvrtini razpornega klina, blokirno ročico (34) pa znova privijte.
  Oznaki (33) na blokadi in blokirni ročici (34) morata biti usmerjeni, kot je prikazano.