# التشغيل

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع العدة الكهربائية.

##

- اضغط علی مفتاح التشغيل الأخضر لبدء التشغيل (57).

##

- اضغط على غطاء الأمان القلاب (16).

##

مفتاح التشغيل والإطفاء هو عبارة عن مفتاح لافلطية، وهو يمنع إعادة إدارة العدة الكهربائية من تلقاء نفسها بعد انقطاع التيار الكهربائي (سحب كابل الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل مثلا).
لتشغيل العدة الكهربائية بعد ذلك مجددا، يجب الضغط على زر التشغيل الأخضر (57).

##

للحماية من الاستعمال غير المصرح به يمكنك غلق غطاء تأمين مفتاح التشغيل والإطفاء (16) باستخدام قفل.

- حرك نافذة الرؤية (58) إلى أعلى تماما واضغط غطاء التأمين بعض الشيء.
- أغلق حلقتي نافذة الرؤية وحلقة صفيحة القاعدة الخاصة بمفتاح التشغيل والإطفاء معا باستخدام قفل.