# Gebruik

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

Transport- en werkstand van het zaagblad
Zaagtafel vergroten
Verticale en horizontale verstekhoeken instellen
Parallelgeleider instellen
Extra parallelgeleider instellen
Spouwmes instellen
Ingebruikname
Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Zagen
Basisinstellingen controleren en ‌instellen
Opslag en transport