# Informacije o buci

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841-3-1.

Razina buke električnog alata prema ocjeni A iznosi obično: razina zvučnog tlaka 94 dB(A); razina zvučne snage 103 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nosite zaštitu za uši!

Emisijska vrijednost buke, koja je navedena u ovim uputama, izmjerena je sukladno normiranom postupku mjerenja te se može koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladna je i za privremenu procjenu emisije buke.

Navedena emisijska vrijednost buke predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari elek‌trični alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo‌voljno održavaju, emisijska vrijednost buke može odstupati. To može znatno povećati emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.

Za točnu procjenu emisija buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti emisije buke tijekom cjelokupnog radnog vijeka.